***Порядок укладки доски по позициям:***



**25х95х1130** -- количество досок в одной пачке-402шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются двадцать пять рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 3-ри шт.!**

**23х101х1300** -- количество досок в одной пачке-308шт. Укладка производится следующим образом- вверх складываются двадцать восемь  рядов по одиннадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки  по четыре штуки из материала не идущего в учет. Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. Ножки в учет не идут!

**23х101х1100** -- количество досок в одной пачке-379шт. Укладка производится следующим образом- вверх складываются двадцать пять  рядов по одиннадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки  по четыре штуки из этого же материала. Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!

**22х145х1200 --** количество досок в одной пачке-280шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются двадцать пять рядов по восемь досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по три штуки из этого же материала. Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**22х145х800 --** количество досок в одной пачке-296шт. Укладка производится следующим образом- вверх складываются двадцать пять рядов по восемь досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по две штуки из этого же материала. Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут!**

**22х100х1200 --** количество досок в одной пачке-379шт. Укладка производится следующим образом- вверх складываются двадцать пять рядов по одиннадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала. Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**22х95х1480 --** количество досок в одной пачке-360шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут три прокладки не идущего в учет.Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут!**

**22х95х1300 --** количество досок в одной пачке-360шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут три прокладки не идущего в учет.Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут!**

**22х95х1290 --** количество досок в одной пачке-360шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут три прокладки не идущего в учет.Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут!**

**22х95х1260** -- количество досок в одной пачке-360шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут три прокладки не идущего в учет.Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. Ножки в учет не идут!

**22х95х1200 --** количество досок в одной пачке-404шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются двадцать пять рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**22х95х1130--** количество досок в одной пачке-404шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются двадцать пять рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**22х95х1120--** количество досок в одной пачке-404шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются двадцать пять рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**22х95х1100--** количество досок в одной пачке-404шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются двадцать пять рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**22х95х910** -- количество досок в одной пачке-378шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются двадцать пять рядов по десять досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по пять штук из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**22х95х800 --** количество досок в одной пачке-304шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются двадцать пять рядов по восемь досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!

**22х75х1260**-- количество досок в одной пачке-450шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по пятнадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по три штуки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. Ножки в учет не идут

**22х75х1200 --** количество досок в одной пачке-479шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются двадцать пять рядов по пятнадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**20х95х1200 --** количество досок в одной пачке-436шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются двадцать семь рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**20х95х1000 --** количество досок в одной пачке-435шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются двадцать семь рядов по одиннадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по пять штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**20х95х800--** количество досок в одной пачке-328шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются двадцать семь рядов по восемь досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!

**18х120х1465**-количество досок в одной пачке-300 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по десять досок в ширину, между каждыми рядами идут три прокладки из материала не идущего в учет. Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут!**

**18х120х1200**-количество досок в одной пачке-424 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по десять досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**18х95х1465**-количество досок в одной пачке-360 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут три прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут!**

**18х95х1300**-количество досок в одной пачке-468 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать девять рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут три прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. Ножки в учет не идут!

**18х95х1285**-количество досок в одной пачке-468 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать девять рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут три прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. Ножки в учет не идут!

**18х95х1200**- количество досок в одной пачке-484 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**18х95х1180**- количество досок в одной пачке-484 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**18х95х1100 --** количество досок в одной пачке-484 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**18х95х1070--** количество досок в одной пачке-483 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по одиннадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по пять штук из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**18х95х1000 --** количество досок в одной пачке-483 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по одиннадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по пять штук из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**18х95х970** -- количество досок в одной пачке-476 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. Ножки в учет не идут!

**18х95х880--** количество досок в одной пачке-476шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут**

**18х95х800 --** количество досок в одной пачке-364 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по восемь досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!

**18х95х600 --** количество досок в одной пачке-476 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут!**

**18х75х2500--** количество досок в одной пачке-450шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по пятнадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по три штуки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут**

**18х75х2000--** количество досок в одной пачке-450шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по пятнадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут три прокладки по четыре штуки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут**

**18х75х1330--** количество досок в одной пачке-450шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по пятнадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по три штуки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут**

**18х75х1300**-- количество досок в одной пачке-450шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по пятнадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по три штуки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. Ножки в учет не идут

**18х75х1290 --** количество досок в одной пачке-450 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по пятнадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут три прокладки из материала а не идущего в учет .Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут!**

**18х75х1200 --** количество досок в одной пачке-574 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по пятнадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**18х75х1180--** количество досок в одной пачке-574 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по пятнадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**18х75х1140--** количество досок в одной пачке-574 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по пятнадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**18х75х1070--** количество досок в одной пачке-573 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по четырнадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по пять штук из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**18х75х1000--** количество досок в одной пачке-573 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по четырнадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по пять штук из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**18х75х800--** количество досок в одной пачке-424 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать рядов по десять досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!

**18х50х1290--** количество досок в одной пачке-759шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются 33 ряда по двадцать три доски в ширину, между каждыми рядами идут прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут!**

**18х50х1190--** количество досок в одной пачке-779шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются 29 рядов по двадцать три доски в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут!**

**18х50х1070--** количество досок в одной пачке-779шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются 29 рядов по двадцать три доски в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут!**

**18х45х1180--** количество досок в одной пачке-779шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются 29 рядов по двадцать три доски в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут!**

**18х45х1000--** количество досок в одной пачке-1000шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются 40 рядов по двадцать пять досок в ширину между каждыми десятым рядом идут прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут!**

**16х95х1200-** количество досок в одной пачке-530шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать пять рядов по двенадцать досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по три штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!**

**16х95х800-** количество досок в одной пачке-424шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются тридцать пять рядов по восемь досок в ширину, между каждыми рядами идут прокладки по четыре штуки из этого же материала Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. Ножки идут в учет 2-ве ноги по 4-ре шт.!

**БРУС-**

**85х101х1150**-- количество брусков в одной пачке-134шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются двенадцать рядов по одиннадцать  штук в ширину, между каждыми рядами идут прокладки из  материала не идущего в учет  Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. Ножки идут в учет 101-той шириной к полу!

**78х101х1150**-- количество брусков в одной пачке-134шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются двенадцать рядов по одиннадцать  штук в ширину, между каждыми рядами идут прокладки из  материала не идущего в учет  Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. Ножки идут в учет 101-той шириной к полу!

**78х145х1200--** количество брусков в одной пачке-74шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются девять рядов по восемь штук в ширину, между каждыми рядами идут прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 145-той шириной к полу!**

**78х100х1200--** количество брусков в одной пачке-101шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются девять рядов по одиннадцать штук в ширину, между каждыми рядами идут прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 100-той шириной к полу!**

**95х95х1200--** количество брусков в одной пачке-110шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются девять рядов по двенадцать штук в ширину, между каждыми рядами идут прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 95-той шириной к полу!**

**83х100х1200**-- количество брусков в одной пачке-123шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются одиннадцать рядов по одиннадцать штук в ширину, между каждыми рядами идут прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 100-той шириной к полу!**

**83х95х1200**-- количество брусков в одной пачке-122шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются десять рядов по двенадцать штук в ширину, между каждыми рядами идут прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 95-той шириной к полу!**

**75х95х1200--** количество брусков в одной пачке-134шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются одиннадцать рядов по двенадцать штук в ширину, между каждыми рядами идут прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 95-той шириной к полу!**

**75х95х1000**-- количество брусков в одной пачке-134 шт. Укладка производится следующим образом- вверх складываются двенадцать рядов по одиннадцать штук в ширину, между каждыми рядами идут прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 95-той шириной к полу!**

**75х75х1200--** количество брусков в одной пачке-167шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются одиннадцать рядов по пятнадцать штук в ширину, между каждыми рядами идут прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 75-той шириной к полу!**

**80х75х1200--** количество брусков в одной пачке-156шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются одиннадцать рядов по четырнадцать штук в ширину, между каждыми рядами идут прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 75-той шириной к полу!**

**90х75х1200--** количество брусков в одной пачке-134шт. Укладка производится следующим образом- вверх складываются одиннадцать рядов по двенадцать штук в ширину, между каждыми рядами идут прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 90-той шириной к полу.!**

**50х90х1200--** количество брусков в одной пачке-196 шт. Укладка производится следующим образом- вверх складываются шестнадцать рядов по двенадцать штук в ширину, между каждыми рядами идут прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 90-той шириной к полу 2 ноги по 2 шт.!**

**45х95х1200--** количество брусков в одной пачке-208 шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются семнадцать рядов по двенадцать штук в ширину, между каждыми рядами идут прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки идут в учет 95-той шириной к полу 2 ноги по 2 шт.!**

**45х95х970**-- количество брусков в одной пачке-198шт.Укладка производится следующим образом- вверх складываются восемнадцать рядов по одиннадцать штук в ширину, между каждыми рядами идут прокладки из материала не идущего в учет Плотно стянуты двумя кольцами ленты по краям. Круги ленты, прокладки, ножки строго друг под другом. **Ножки в учет не идут!**